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第一部分  采购公告
1、 项目名称：南海实验学校移动录播设备采购
2、 项目编号：ZSJY-2021XJ002
3、 项目概要：（详见第二部分）预算价人民币15万元。
移动录播设备采购及安装一批；
4、 供应商资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格和以下其他资格条件：
 1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有浙江省网上超市全省一张网协议供货资质；项目清单中涉及的设备在政采云平台网上超市均有上挂。
7.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明。
（三）本项目不接受联合体报价。
5、 询价文件领取时间、地点及方式

（一）领取时间：2021 年 7月 21 日至7 月23日
（二）领取方式：本项目只实行网上获取采购文件（请见本公告附件），
6、 报价文件递交时间、地点及方式
(1) 报价文件递交时间：2021年7月24日8时30分至 11时15分，逾期送达的报价文件概不接受。

(2) 报价文件递交地点：南海实验学校二楼会议室。采购评审在同一地点进行。
(3) 报价方式：指定专人递交报价文件。

7、 采购方联系方式

联 系 人：        庄旭明                  
电    话：          0580-2091000              
地    址：    浙江省舟山市新城海天大道269号        
邮政编码：316000
南海实验学校
2021 年 7 月 21日

第二部分  采购项目要求
1、 移动录播设备采购清单

	序号
	设备名称
	参考品牌、型号
	技术要求
	数量
	单位
	控制价（元）
	质保期
	安装地点

	1
	高清录播主机
	奥威亚AVA AE-V6
	1、便携式移动录播主机高度＜2U，重量＜6kg，采用笔记本翻盖式设计，主机内嵌导播键盘进行导播操作。
2、▲主机内嵌1920*1080高清液晶触控屏，电容屏，支持触控导播操作。
3、导播键盘支持录制、停止、摄像机控制、预置位调用、画面切换、转场特技等功能按键，提供导播摇杆便于摄像机的云台控制操作。
4、▲考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。
5、▲录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。
6、▲内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。
7、支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。
8、至少支持1路HDMI和1路SDI输出接口，支持录制效果画面输出。  
9、采用AAC音频编码技术，支持3路音频输入、1路Lineout、1路耳机监听输出。
10、采用标准H.264视频编码技术，便携式便携式录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式，可实现摄像机无线接入多流录制。提供两种多流录制方式功能界面截图。
11、内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。
12、支持4个USB接口，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝，支持鼠标键盘的本地导播操作。 
13、▲高清便携式便携式录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。
14、便携式录播主机与摄像机之间支持通过无线信号进行视频传输，视频质量达到1080P高清画质。可通过无线信号实现便携式录播主机对摄像机的云台控制、调焦和预置位的设置与调用功能。
15、具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。
16、应具备自主知识产权，提供视频信号处理相关知识产权证明文件复印件。
17、提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF＞60000小时检测报告复印件。
18、▲要求可升级扣像功能，亦满足后期虚拟演播场景的需求。
19、★平台对接：录播主机需要与舟山市海岛一体化平台实现应用无缝对接，以配合舟山教育学院的整体教研和师训工作的顺利进行，提供原厂商详细的对接方案和对接承诺书并加盖厂家公章或者投标专用章。
20、▲大规模高清公网直播服务：在直播开启时段，在指定的人数范围内，全球公网用户可以通过手机微信扫描二维码观看直播系统拍摄的高清直播画面，也可以通过http网址访问高清直播页面。直播标题，简介，封面均可以通过厂家公众号进行个性化和定制化上传。
21、中标人不限次数终身免费提供现场直播技术服务保障。
	1
	台
	81500
	质保三年、上门服务三年。
	

	2
	录播软件系统
	奥威亚AVA流媒体管理软件V8.1
	流媒体管理软件：
1、支持主机内嵌液晶屏和鼠标进行系统管理，同时支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。
2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作。
3、支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。
4、支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。
5、支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。
6、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。
7、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。
8、提供流媒体管理软件著作权证书复印件。
流媒体直播软件：
1、支持录播一键开启“直播”功能。
2、支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置
3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。
4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。
5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。
6、▲支持RTMP推流直播功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。
7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。
8、提供流媒体直播软件著作权证书复印件。
流媒体点播软件：
1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；
2、支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；
3、▲录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。
4、支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；
5、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；
6、支持录像文件和对应PPT课件下载；
7、支持对视频进行手动FTP上传。
8）提供流媒体点播软件著作权证书复印件。
流媒体导播软件：
1、支持通过内嵌导播键盘和液晶屏进行本地导播，支持外接鼠标、键盘，保证导播具有较好的实时性和流畅性。
2、提供4路摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。
3、支持7种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持两个自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。
4、▲应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。
5、提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。
6、支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图。
提供上述功能软件界面截图。
7、提供流媒体导播软件著作权证书复印件。
	1
	套
	20000
	
	

	3
	录播在线互动软件
	奥威亚AVA

录播在线互动软件V1.0
	1、支持RTSP、H.323视频传输协议。
2、▲支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。提供上述功能的软件界面截图。
3、支持快速选择远程互动录播教室并“一键式”连接开启点对点互动。
4、▲支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。
5、支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。提供上述功能的软件界面截图。
6、▲双向互动时，互动画面中可实时显示远端互动视频的码流和网络丢包率。
7、录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质。
8、录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯。
9、提供录播在线互动软件著作权证书复印件。
	1
	套
	13000
	
	

	4
	高清摄像机
	奥威亚AVA

AX-C22P
	1、▲视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像
2、传感器类型：CMOS、1/2.7英寸
3、传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万
4、★镜头焦距：至少20倍光学变焦、16倍数字变焦
5、采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
6、水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89°
7、水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s
8、支持水平、垂直翻转
9、预置位数量：255
10、网络接口：RJ45
11、音频接口：Line In,3.5mm
12、通讯接口：RS232、RS422
13、支持的协议类型：VISCA
14、编码技术：视频H.264，音频AAC
15、电源支持：DC12V、PoE、PoC
16、要求摄像机与录播主机为同一品牌
17、▲提供产品无故障运行时间MTBF＞95000小时检测报告复印件。
18、提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的摄像机质量检验报告复印件。
	3
	台
	22200
	
	

	5
	高清摄像机管理软件
	奥威亚AVA高清摄像机管理软件V1.0
	1、摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2、支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3、支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4、支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。
6、支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
7、支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。
8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。
9、提供中国软件评测中心出具的高清摄像机管理软件相关检测报告复印件。
	3
	套
	3000
	
	

	6
	数字无线音频套装
	奥威亚AVA AWM-U8
	腰包领夹麦克风
1、载波频段：UHF500~980MHz
2、调制方式：FM
3、输出功率：5mW-10mW
4、振荡方式：PLL相位锁定频率合成
6、.综合S/N比：>97dB
7、单体：背极式驻极体
8.、指向性：心形
9、频率响应：40Hz-16kHz
10、灵敏度：-37dB±3dB
11、最大声压级：130dB

手持发射麦克风
1、载波频段UHF500~980MHz
2、调制方式FM
3、输出功率5mW-10mW
4、振荡方式PLL相位锁定频率合成
5、综合S/N比>97dB
6、综合T.H.D.≤1%@1KHz
7、单体动圈式音头
8、指向性心形指向
9、频率响应60Hz-18kHz
10、灵敏度-50dB±3dB

手雷发射麦克风
1、频段：UHF480-960MHz
2、转换头：具有固定螺环的XLR插座
3、发射功率：5mW/10mW可设置切换
4、天线：外接的有线动圈式麦克风或电容式麦克风
5、振荡模式：PLL电路，频率稳定度≤±0.005%
6、显示器：具有背光的LCD，显示工作频道、频率、增益、音量、发射功率、静音、电池存量、静音开关设定、幻象电压，操作锁定及提示讯息等功能
7、输入灵敏度：-40dB、-30dB、-20dB、-10dB、0dB五段，0dB=音头灵敏度
8、幻象电源电压：提供可切换0V、12V、及48V的电压
9、外接麦克风输入座：标准有线麦克风XLR平衡输入母座
10、连续使用时间：＞5小时
11、话筒单体：电容式拾音器
12、指向性超心型
13、频率响应40Hz-16kHz
14、灵敏度-29±3dB
15、最大声压级130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）
16、信噪比70dB（1kHz at 1Pa）

无线接收机
1、振动器类型：晶体控制锁相环合成器
2、接收频率范围：500-960MHz
3、频率响应：30Hz至16kHz
4、信噪比96dB
5、模拟输入（麦克风及线路）：3极迷你插孔
6、模拟输入电平：-50dBV
7、模拟输出：3极迷你插孔，不平衡
8、模拟输出电平：-60dBV
9、模拟输出调节范围：-12dB至+12dB
10、耳机输出：φ3.5mm（5/32英寸）立体声迷你插孔
11、耳机输出电平：5mW
	1
	套
	5000
	
	

	7
	无线网卡
	奥威亚AVA

AWN-G1
	1)、传输方式：无线
2、接口：USB
3、无线传输速率：不小于300Mbps
4、高增益刀锋型双频天线，频率范围：2.4GHz/5GHz
5、支持QoS与WMM服务，提供稳定的声音与影像传输
6、支持多种操作系统Windows8.1/7/Vista/XP/10，Linux及Mac OS 
	4
	只
	800
	
	

	8
	摄像机三脚架
	佳鑫悦

X-526+BT-60
	1、脚管节数：4节
2、最大管径：28MM
3、最小管径：16MM
4、折合高度：60 CM
5、最低工作高度：32CM
6、最高工作高度：1550 mm
7、脚管锁类型：扳扣
8、云台类型：球形
	3
	支
	1500
	
	

	9
	移动电源
	亿动


	1、容量（mAh）：大于35000
2、电芯类型：锂聚合物电池
3、输入电压：20V (max)
4、输出电压：20V (max)
5、输出电流：DC15-24V 2A
6、输入电流：DC15-24V 2A
7、电量显示：支持
	4
	只
	1600
	
	

	10
	设备箱
	奥威亚AVA

AI-6-4226F
	1、 外尺寸：L665*W490*H342mm
2、内尺寸：L600*W420*H（260+43）mm
3、颜色：黑
	1
	只
	900
	
	

	11
	线材
	
	满足系统需求，含4条标准SDI线、1条HDMI线等。
	1
	批
	500
	
	

	预算(元)：
	150000
	
	


*所有设备需提供上门安装服务。
2、 商务要求
（一）交货时间、地点与方式：合同签订10个工作日内供货安装调试完毕。交货地点为南海实验学校指定地点，双方共同验收交货 。
★（二）售后服务

1.质量保证期：设备质保期不得少于采购要求保修期限。
2.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，且4小时响应、8小时到达现场维修，并提供24小时服务。
3.报价方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

★（三）专利权和保密要求

报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价方保证不向第三方泄露采购方提供的技术文件等资料。

第三部分  报价方须知

特别提示：供应商报价注意事项

1、 报价方应特别留意询价文件上载明的报价文件递交开始截止时间，提前或逾期送达的报价文件概不接受。

2、 请仔细检查询价文件要求提交的相关证书信息。

3、 请仔细检查报价文件是否按要求盖公章、签名、签署日期、密封。报价文件需签名之处必须由法定代表人或授权代表亲笔签署。

4、 带★号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“▲”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应询价文件，按无效报价处理。

5、 《报价文件》一式三份，须单独装订，密封在一个信封内，在信封表面标明“询价报价文件”字样，注明“报价方名称”“项目名称”“项目编号”等信息，密封袋的封口处应加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人签字或印章。报价时单独提交。报价方如未按上述要求单独递交《报价文件》，其报价有可能被拒绝。
1、 说  明

（1） 概述

1.本询价文件仅适用于本次询价采购。
2.参与询价的报价方，对在参与采购过程中获悉的采购方商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
（2） 定义

1.“采购项目”系指本询价文件里描述的所需采购的货物和相关服务；

2.“采购方”系指组织本次询价的 南海实验学校 ；

3.“报价方”系指从采购方按规定获取询价文件，并向采购方递交报价文件的供应商；
4.“成交供应商”系指经过询价评审，确定成交的报价方；
5.“货物”系指成交供应商按询价文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；

6.“服务”系指成交供应商按询价文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。
（3） 合格的报价方
1.能够遵守国家的有关法律、法规和本次询价的有关规定；
2.经采购方资格审查合格，并有供货能力的供应商；
3.能够承担询价报价及合同履约中应承担的全部责任与义务。

4．本次采购项目上限价15万元。如报价方投标报价高于最高限价，则该报价文件将被视无效。

（4） 合格的货物和相关服务

1.报价方对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。 

2.报价方提供的货物必须是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合询价文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准。

（5） 报价委托

如报价方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。递交报价文件时，需出示报价人身份证件和《法定代表人授权书》。
（6） 付款方式

1. 设备安装调试完毕并经验收合格后10天内，甲方向乙方支付合同金额的100%。（签订合同时甲方需提供的3%质量保证金，质量保证金待验收合格设备正常运行一年后且无合同纠纷后无息支付。）
2.当采购数量与实际使用数量不一致时，报价人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
（7） 报价费用

不论询价结果如何，报价方均应自行承担与询价报价有关的全部费用。
2、 询价文件

（1） 询价文件的内容

询价文件由采购公告、采购项目要求、报价方须知、合同样本、报价文件附件样式等内容构成。

询价文件以中文编写。纸质询价文件与电子介质询价文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质询价文件为准。

（2） 询价文件的澄清

报价方对询价文件如有疑问要求澄清，应当在报价截止时间前以书面形式通知采购方，采购方应当视情以适当方式予以澄清，或以书面形式答复。如有必要，在不标明问题查询来源的情况下，采购方可将答复内容以书面形式通知所有报价方。

（3） 询价文件的修改

1. 报价截止时间前，采购方可对已发出的询价文件进行修改。询价文件修改内容是询价文件的组成部分。

2. 询价文件的修改内容可能影响报价文件编制的，采购方应在报价截止时间前，以书面形式通知所有询价文件的报价方，并对报价方具有约束力。报价方在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购方确认。

3. 为使报价方有足够时间修改报价文件，采购方可酌情推迟询价时间。

3、 报价文件编制

（1） 注意事项

报价方应仔细阅读询价文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制报价文件。如果没有按照询价文件要求提交全部报价文件或者资料，没有对询价文件实质性响应，可能导致报价被否决。
（2） 报价文件的语言及计量单位

1. 报价文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

2. 报价文件中所使用的计量单位，除询价文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（3） 报价文件组成
1. 报价一览表（附件1）；

2. 报价函；
3. 报价人企业法人“多证合一”的营业执照副本复印件；

4. 投标人具有浙江省网上超市全省一张网协议供货资质网页截图，及主要提供的设备在政采云超市中网页截图；
5. 法人代表身份证复印件；

6. 《法定代表人授权书》原件，报价方代表不是法定代表人时提供；
7. 报价人代表身份证复印件，报价方代表不是法定代表人时提供；
8. 售后服务承诺书；

9. 本项目技术人员情况表，提供相关证书（如有），相关技术人员联系方式；

    以上资料复印件均须盖报价人公章。
报价方必须按上述统一样式及顺序向采购方提供《报价文件》，否则可能被视为无效报价。
（4） 报价文件的格式规定和签署

1. 报价文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸装订成册、标注页码。

2. 报价方应当按照询价文件规定的统一样式填写报价文件，报价文件开始部分应当有目录，以及方便采购小组评审使用的项目索引。

3. 报价方名称应当填写全称，同时加盖公章，公章与全称相符。

4. 报价文件提供正本1份，副本2份；在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。统一密封在同一包封袋中提交。密封袋的封口处应加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人签字或印章。如果正本与副本不符，以正本为准。

5. 报价文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

6. 报价一览表必须按照规定的样式填写，不得自行增减内容。

7. 报价文件必须由法定代表人或授权代表签署。

8. 报价文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

9. 报价文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由报价方自行负责。

（5） 报价文件有效期

1. 报价文件自报价截止时间起90日内保持有效。
2. 在询价过程中，报价方发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购方。

（6） 报价

1. 所有报价均以人民币为货币单位。

2. 所有单价和总价按照报价一览表和合同格式要求填报。报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金；
3. 报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。报价方不接受以上修正的视为无效报价。

4. 报价方对同一种货物只允许有一种报价，采购方不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。
4、 报价文件递交

（1） 报价文件密封及标记

1. 报价方应当在询价文件明确的递交报价文件截止时间前，将报价文件送达采购方指定地点。逾期递交的报价文件，采购方将拒收。
2. 递交报价文件时，需出示报价人身份证件和《法定代表人授权书》。
3. 电报、电话、电传、邮寄等形式的报价文件概不接受。

4. 报价文件未按要求密封、标记的，采购方有权拒收。

（2） 报价文件的修改和撤回

1. 报价方在报价截止时间前，可以对所提交的报价文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当以书面形式通知采购方，并按照询价文件要求签署、盖章，作为报价文件的组成部分。

2. 在报价截止时间之后，采购方将不接受对报价文件内容的实质性修改。

3. 报价方修改报价文件的书面材料，须密封送达报价地点，并在封面上标明“报价修改文件、项目名称、项目编号、包号、报价方名称”字样。

4. 报价方撤回报价应当以书面形式通知采购方。采取电报或传真形式撤回报价的，必须补充法定代表人或授权代表签署、盖章的撤回报价的正式文件。撤回报价的时间以报价方的书面撤回通知送达采购方时间为准。

5. 询价开始后，报价方不得撤回报价。

5、 询价评审
（1） 报价方不足3家的不得开始询价。
（2） 评审
1. 采购小组

采购方根据规定组建采购小组，对报价文件进行评审。

2. 评审原则

(1) 评审工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

(2) 对所有响应询价文件实质性要求的供应商一视同仁；

(3) 根据满足采购需求、质保期、交货安装完成时间、质量和服务等商务要求，以报价最低的原则确定成交供应商。
3. 评审方法

最低价法。按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，抽签确定成交供应商。 
6、 确定成交
（1） 确定成交供应商

1.评审结束后3个工作日内，采购方根据采购小组提出的书面评审结果，确定排名第一的报价方为询价项目成交供应商。

排名第一的预成交供应商因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果等违法情形、不符合成交条件的，采购方可以按照评审排序结果依次确定其他预供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。
2.采购方有权根据采购任务变更等实际情况调整成交数量。

（2） 成交通知

1. 采购方在确定成交供应商后3个工作日内，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

7、 签订合同

（一）成交供应商在采购方发出《成交通知书》之日起3个工作日内，按照采购方规定的时间、地点签订合同。

（二）询价文件、成交供应商的报价文件、补充报价文件、澄清承诺、说明、补正和《成交通知书》等，均为签订合同的依据。

（三）所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。

（四）成交供应商应当按照合同约定履行义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包向他人转让或委托加工。

（五）本次询价不收取合同履约保证金。
8、 产品质量检验验收

（1） 产品生产过程中，合同甲方代表可视情组织质量监督检验，成交供应商应予以积极配合。
（2） 产品验收不合格，合同甲方有权拒收货物和解除采购合同，由此造成的损失，由成交供应商承担。
9、 解释权限

本询价文件由采购方负责解释。

第四部分  合同样本
（具体条款以甲方为主协商确定）

（合同样本以政采云网超合同为准）

第五部分  报价文件附件样式
附件1：报价一览表

附件2：报价函

附件3：法定代表人授权书
附件4：售后服务承诺
附件5：本项目技术人员情况表

附件1

报价一览表

                                                       单位： 元

	序号
	设备名称
	品牌、型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	质保期
	安装地点

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：                            小写：       


报价人名称：                （加盖公章）  

法定代表人（或授权代表）：           （签字）

日期：    年   月   日

附件2
报价函
（采购方名称）：
我方参加贵方组织的（项目编号、项目名称）询价采购活动，并对（货物名称）进行报价。
1、 按照询价文件规定递交报价文件正本   份和副本   份。
2、 我方已完全理解询价文件的全部内容，自愿接受并执行询价文件的全部条款。
3、 本报价文件有效期自询价开始之日起90日内有效。
4、 我方在参与询价前已仔细研究了询价文件和所有相关资料，同意询价文件的相关条款。
5、 我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与询价有关的任何其它数据或信息。
6、 我方承诺自愿遵守、执行政府采购管理法规制度及政策规定。
7、 联系方式
联 系 人：        电话：          传真：     

地    址：                        邮政编码：        

开户名称： 

开户银行：                       

银行账号：                        

                 报价人全称：（盖章）
                               法定代表人（或授权代表）：（签字）
                                                年  月  日
附件3
法定代表人授权书
致：（采购方名称）：
我       （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）(身份证号码：            )以我方的名义参加                           项目的询价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人签名：          

被授权人联系电话：                法定代表人联系电话：

报价人公章：

                                                                  年    月    日

注：授权委托书必须有法定代表人和报价方代表双方签字，否则将导致报价无效。

附件4
售后服务承诺
（报价方对照商务要求自行编制。包含线路铺设需要隐蔽暗装的承诺）
                   报价方全称：（盖章）
                                 法定代表人（或授权代表）：（签字）
                                                        年   月   日
附件5
实施人员情况表

	序号
	本项目负责情况
	姓名
	项目经历
	从事该

工作年限
	联系方式

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	技术人员
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


相关技术人员证书附后（如有）
                 报价人全称：（盖章）
                               法定代表人（或授权代表）：（签字）
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