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第一部分  采购公告
1、 项目名称：南海实验学校幼儿部家校室及会议室音响等设备采购
2、 项目编号：ZSJY-2021XJ001
3、 项目概要：（详见第二部分）预算价人民币4万元。
家校室及会议室音响、话筒、投影仪等设备采购及安装一批；
4、 供应商资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格和以下其他资格条件：
 1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有浙江省网上超市全省一张网协议供货资质；项目清单中涉及设备在政采云平台网上超市均有上挂。
7.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明。
（三）本项目不接受联合体报价。
5、 询价文件领取时间、地点及方式

（一）领取时间：2021 年 7月 21 日至7 月23日
（二）领取方式：本项目只实行网上获取采购文件（请见公告附件），
6、 报价文件递交时间、地点及方式
(1) 报价文件递交时间：2021年7月24日8时30分至 11时15分，逾期送达的报价文件概不接受。

(2) 报价文件递交地点：南海实验学校二楼会议室。采购评审在同一地点进行。
(3) 报价方式：指定专人递交报价文件。

7、 采购方联系方式

联 系 人：        庄旭明                  
电    话：          2091000               
地    址：    浙江省舟山市新城海天大道269号        
邮政编码：316000
南海实验学校
2021 年 7 月 21日

第二部分  采购项目要求
1、 功能教室音响、话筒等设备采购清单
	序号
	设备名称
	参考品牌、型号
	技术要求
	数量
	单位
	控制价（元）
	质保期
	安装地点

	1
	主扩声音箱
	GEY EK112
	1、单元配置：1×1.75″高音单元；1×12″低音单元（进口材料定制）。

2、频率响应(-10dB) ≥40Hz-19kHz。

3、灵敏度(SPL @1m) ≥ 99dB。

4、功率(8 ohm) ≥ 450W。

5、最大声压级 ≥  129dB。

6、箱体材料：夹板材料。

7、安装 : 8 个 M8 吊挂点，包含音箱支架孔。
	4
	只
	10000

	三年
	幼儿部家校室

	2
	主扩声功放机
	GEY DJ-618
	1、立体声输出≥2*800W/8Ω、2*1200/4Ω。                                                                                                                            2、桥接单声道输出≥2400W/8Ω。

▲3、为保证设备运行稳定性，功放与音箱需为同一品牌。
	2
	台
	4600
	
	

	3
	调音台
	雅马哈MG12xU
	1、适用于各种小型演出,会议,活动,学校,文化广播方面。

2、通道3段均衡加中频可选。                         

3、2编组输出；两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送。                                                         

4、1组返回。                                                             

5、100MM高精度对数式衰减推子。                  

6、24Bit DSP效果器。     

7、7段主控均衡。                                                        

8、1组立体声输出。        

9、USB录音，MP3及蓝牙播放功能。     

10、48V幻象电源。                                                       

11、通道哑音功能。
	1
	台
	4000
	
	

	4
	音响处理器
	GEY XU-3300
	1、具有3路输入，6路输出，采用灵活组合的多种分频模式可选。

2、输出每通道包含信号输入器、高低通滤波器、6段参量均衡器、延时器、增益器、相位器、限幅器，具有通道拷贝功能。

3、高低通分频处理, 频点可调，具有30个用户存储器。

4、具有2×20 LCD背光显示屏。

5、具有USB和RS-232电脑软件通讯端口。

6、带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。

▲7、为保证设备运行稳定性，处理器与音箱为同一品牌。
	1
	台
	2600
	
	

	5
	一拖二无线手持话筒
	GEY XU-880
	1、任意方向，任意角度放置均可。
2、全新的音频电路构架，超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。

3、全新概念的数字导频技术，彻底解决设备之间互串频现象。

4、配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单。

5、自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷。

6、 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度。

7、射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力。

8、第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力。

9、 特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声。

10、 麦克风使用5号电池供电，续用时间达6—10小时。

11、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。

12、具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。

13、频率范围：640-690MHz。

14、可调信道数：100×2。

15、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）。

16、频率稳定度：±10ppm。

17、接收方式：超外差二次变频。

18、接收灵敏度：-95~-67dBm。

19、音频频响：40-18000Hz。

20、谐波失真：≤0.5%。

21、信噪比：≥110dB。

22、音频输出：平衡输出和混合输出。

23、发射功率：3-30mW。

24、调制方式：调频（FM）。

25、电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC （线性电源）。

26电源消耗：≤10W。

▲27、为保证设备运行稳定性，话筒与音箱为同一品牌。
	1
	套
	2000
	
	

	6
	电源时序器（带232接口）
	GEY DY-686
	1、最大输入电流:60A。

2、单路最大输出电流:30A。

3、工作电压:220V/50-60Hz。

4、每一路功率:每路直达3000W。

5、输入与输出电压:AC输入电压=AC输出电压。

6、输出电源插座:万用插座,符合欧美标准。前面2路；后面板8个受控万用插座     

插座材质:每个插座材质磷铜，均通过检验才安装。

7、每一路开关间隔时间 :1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS）。

8、延时开关间隔时间 :每个通道开机或关机时序延时自定义，延时最小时隔1秒（S），最大时隔240秒（S）。

9、支持多种控制方式 :外部中控器控制，串口控制RS232。

10、配备显示电压表。

11、电路板线路:采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理。

12、电缆线 :3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米，带插头。

13、变压器:A&C原厂正品。

14、电压显示表:数字显示电压表。

15、机箱高度:1U（符合机柜按照标准）。

16、联机支持:有, 支持联网联机功能。

17、受控功能 :每通道可以单独受控。

18、滤波器:电容滤波器。
	1
	台
	1000
	
	

	7
	线材
	国产
	音箱线、连接插头，信号盒等配件
	1
	批
	1000
	
	

	1
	吸顶音箱
	GEY HT-C8
	1、箱体尺寸：280（宽）*280（深）*190（高）MM ±1.5MM。

2、箱体饰面：箱体表面铁本色。

3、单元配置：8”同轴喇叭x1。

4、标称阻抗： 8 OHM。

5、额定输入功率≥50W。

6、最大输入功率≥80W。

7、频率响应：60HZ～20KHZ。

8、灵敏度：90 dB。

9、净重：3.87KG/PC。
	4
	只
	3600
	三年
	幼儿部会议室

	2
	主扩声功放机
	GEY KT-3500
	1、支持蓝牙4.2版本，支持USB接入播放。

2、合并功放机：350W*350W，8Ω。

3、输出功率：音乐效果输出：190mv/1。

4、超低产（150Hz)：2.5mv/1。

5、前置输出：3.6mv/1。

6、音乐/麦克风音色调整：低音：±10dB(100Hz)，中音：±10dB(2KHz)，高音：±10dB(10KHz)。

7、电源：220VAC,50Hz。

8、外形尺寸：435（W)*88(H)*318(D)mm。▲为保证设备运行稳定性，功放与音箱为同一品牌。
	1
	台
	1800
	
	

	3
	一拖四无线会议麦克风
	GEY KT-4800
	1、自动频率扫描和频率规划，自动检测并规避干扰频道，快速锁定空闲信道。

2、可靠的PLL射频稳定技术，能提供更好的音质和更宽的动态范围，可确保在任何环境下都能获得最高质量的声音。

3、具有低延迟、透彻的频率响应和宽广的动态范围。

4、接收器和发射器具有宽调谐带宽，可提供更广泛的无线频谱覆盖，同时可优化使用操作者的各种场合需求。

5、可选择的传输模式和可调节发射功率可以实现出色的范围和音质，具有无线系统的延续性、扩展性以及远距离范围端的快速信号复原。

6、20级电子音量控制，可精准控制每个通道的电平输出。

7、每个通道可实现真正实时发射器电量监控，全程保证现场使用无间断使用。

8、超强的抗干扰能力，能有效防止多路径干扰和射频噪声。

9、每个通道具有独立锁定频谱频点功能。

10、通道自动静音功能，使用操作者在配对不同发射器时，系统自动静音通道，操作完成后自动解除。

11、一键红外对频设定，多种发射器可选择互换，操作简单。

12、接收器与发射器有两种配对方式，手动选择频谱频点或者自动频率扫描和频率规划系统分配。

13、具有独立的输出(XLR)和混合(TS 6.35mm)输出，方便连接音频、扩声设备；

平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

14、接收器频道数：四通道。

15、机箱规格：EIA标准1U。

16、接收方式：CPU控制自动选讯接收。

17、频率震荡模式：PLL锁相环回路。

18、载波频段: UHF 612MHz-695MHz。

19、频率配对：一键红外对频设定。

20、调制方式: FM。

21、导频：30K。

22、频道数目: 每通道50个（四通道）。

23、射频灵敏度：< -99dBm。

24、镜像抑制：> 80dB。

25、频带宽度: 83MHz。

26、频率稳定度：≦±0.005%(-10~60℃)。

27、动态范围: > 90dB。

28、最大频偏: ±45KHz。

29、频率响应: 40Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元）。

30、综合信噪比: > 90dB（A）。

31、综合失真率: <0.5%@1KHz。

32、灵敏度：输入6dBμV时，S/N>80dB。

33、音频输出：平衡式XLR：+5dbV/非平衡式φ6.3mm：+5dbV。

34、音频输出阻抗：平衡式XLR：6.6KΩ/非平衡式φ6.3mm：440Ω。

35、音量输出：具音量调整方便音控人员及用户控制音量。

36、静音方式：数码锁定回路自适应控制。

37、功能显示方式：LCD多彩全视角显示。

38、功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量。

39、控制方式：自动扫描选频、频率（上/下）、功能锁定模式、频率配对、电源开关。

40、输出插头模式：1个非平衡式φ 6.3mm接头/4个独立平衡式XLR接头（四通道）。

41、尺寸(mm)：接收器480mm(宽)×45mm(高)×260mm(长)、发射器（桌面会议式、手持式、腰包式）。

42、电源：12V AC 2000mA。

43、工作温度: -10℃-+60℃。

44、工作距离: 约80m（工作距离取决于很多环境因数，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）。

45、消耗功率:四通道10W。 

接收器：

1、接收方式：CPU控制自动选讯接收。

2、频率震荡模式：PLL锁相环回路。

3、载波频段：UHF 612MHz-695MHz。

4、频带宽度：83MHz。

5、频率响应：40Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）。

6、频率配对：一键红外对频设定。

7、调制方式：FM。

8、频道数目：每通道50个（四通道）。

9、导频：30K。

10、射频灵敏度：< -99dBm。

11、镜像抑制：> 80dB。

12、频率稳定度：≦±0.005%(-10~60℃) 。

13、动态范围：> 100dB。

14、最大频偏：±45KHz。

15、综合信噪比：> 102dB（A）。

16、综合失真率：<0.5%@1KHz。

17、假象干扰比：<-50dBC。

18、灵敏度: 12dBμV（80dBS/N)。

19、灵敏度调节范围: 12-32dB/μV。

20、离散抑制: ≥75dB。

21、天线接口: BNC/50Ω。

22、功能显示方式：LCD多彩全视角显示。

23、功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器、电池容量、功能锁定模式。

24.控制方式：自动扫描选频、频率（上/下）、功能锁定模式、频率配对、电源开关。

25.输出插头模式：1个非平衡式φ 6.35mm接头/4个独立平衡式XLR接头（四通道）。

26.输出电压: XLR平衡输出500mV、6.35mm混合输出350mV(25KHz调制）。

27.电源：DC 12V 2000mA。

28.工作电流：400mA。

29.待机功率：<0.5W。

发射器：

1、音头: 动圈手持式（选配）。

2、电容式: 桌面会议式、腰包式（领夹、头戴、音频线缆）（选配）。

3、频率震荡模式：PLL锁相环回路。

4、载波频段：UHF 612MHz-695MHz。

5、频带宽度：83MHz。

6、输入阻抗：5.0KΩ。

7、射频输出功率：10mW/5mW。

8、副波抑制：> 60dB。

9、导频：30K。

10、假象干扰比：<-50 dBC。

11、镜像抑制：50dB。

12、调制频偏：25Hz。

13、离散抑制: -60dB。

14、射频功率切换：RF-HI１０mW、RF-LOW3mW。

15、LCD显示：射频功率、频率、电量、静音。

16、频道转换方式：自动对频。

17、发射器天线: 手持式内置螺旋天线、腰包式采用1/4波长鞭状天线、桌面会议式内置螺旋天线*2。

18、工作电压：3V（5号(AA)碱性电池×2节）。

19、工作电流:110mA。

20、电池寿命：> 14小时/ 以1800mAH计算。
	1
	套
	2600
	
	

	4
	一拖二无线手持话筒
	GEY XU-880
	1、（任意方向，任意角度放置均可），

2、全新的音频电路构架，超强的动态跟踪能力使得远/近距离拾音收放自如。

3、全新概念的数字导频技术，彻底解决设备之间互串频现象。

4、配置有啸叫抑制功能电路，调试更简单。

5、自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷。

6、 超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度。

7、射频部分采用多级高性能的介质滤波器，具备优良的抗干扰能力。

8、第一中频采用声表滤波器，第二中频采用三级陶瓷滤波器，很好的提高了抗干扰能力。

9、 特别设计的静音电路，完全消除麦克风开启和关闭的冲击噪声。

10、 麦克风使用5号电池供电，续用时间达6—10小时。

11、麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能。

12、具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。

13、频率范围：640-690MHz。

14、可调信道数：100×2。

15、振荡方式：锁相环频率合成（PLL）。

16、频率稳定度：±10ppm。

17、接收方式：超外差二次变频。

18、接收灵敏度：-95~-67dBm。

19、音频频响：40-18000Hz。

20、谐波失真：≤0.5%。

21、信噪比：≥110dB。

22、音频输出：平衡输出和混合输出。

23、发射功率：3-30mW。

24、调制方式：调频（FM）。

25、电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC （线性电源）。

26电源消耗：≤10W。

▲27、为保证设备运行稳定性，话筒与音箱为同一品牌。
	1
	套
	2000
	
	

	7
	高速反馈抑制器
	GEY
	1、无须调试，自动适应声学环境。

2、任何使用情况下都可获得6dB的        

3、增益最≥12dB。

4、无论打开多少个话筒,效果依然出色。

5、高保真，原音轻松再现。

6、智能混音，无缝高速转换。

技术参数：

7、额定电压: 220V±10%  50Hz。
8、频率响应: 125Hz~15KHz。
9、失真: ＜0.1% @ 1KHz。
10、信噪比: ＞90dB。
11、输入阻抗: 20KΩ。
12、输出阻抗（平衡）: 200Ω。
13、温度范围: -10~55℃。
14、重量: 3.5kg。
15、尺寸: 480×220×44mm。
	1
	台
	1800
	
	

	8
	电源时序器（带232接口）
	GEY DY-686
	1、最大输入电流:60A。

2、单路最大输出电流:30A。

3、工作电压:220V/50-60Hz。

4、每一路功率:每路直达3000W。

5、输入与输出电压:AC输入电压=AC输出电压。

6、输出电源插座:万用插座,符合欧美标准。前面2路；后面板8个受控万用插座     

插座材质:每个插座材质磷铜，均通过检验才安装。

7、每一路开关间隔时间 :1秒 ，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS）。

8、延时开关间隔时间 :每个通道开机或关机时序延时自定义，延时最小时隔1秒（S），最大时隔240秒（S）。

9、支持多种控制方式 :外部中控器控制，串口控制RS232。

10、配备显示电压表。

11、电路板线路:采用60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理。

12、电缆线 :3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1.5米，带插头。

13、变压器:A&C原厂正品。

14、电压显示表:数字显示电压表。

15、机箱高度:1U（符合机柜按照标准）。

16、联机支持:有, 支持联网联机功能。

17、受控功能 :每通道可以单独受控。

18、滤波器:电容滤波器。
	1
	台
	1000
	
	

	9
	机柜
	18U
	1、尺寸: 宽60CM*深60CM*高100CM
2、黑色。
	1
	台
	1000
	
	

	10
	附件辅材
	国产
	音响连接线、安装配件、投影仪支架等所有安装所需的附件辅材。
	1
	批
	1000
	
	

	预算（元）：
	40000
	
	


※所有音响、话筒等设备需提供上门安装服务，所有线路都需要隐蔽暗装。

2、 商务要求
（一）交货时间、地点与方式：合同签订10天内供货安装调试完毕。交货地点为南海实验学校幼儿部指定地点，双方共同验收交货 。
★（二）售后服务

1.质量保证期：设备质保期不得少于采购要求保修期限。
2.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，且4小时响应、8小时到达现场维修，并提供24小时服务。
3.报价方须在“三包”范围内无偿提供该货物的技术培训和技术支持。

★（三）专利权和保密要求

报价方应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价方保证不向第三方泄露采购方提供的技术文件等资料。

第三部分  报价方须知

特别提示：供应商报价注意事项

1、 报价方应特别留意询价文件上载明的报价文件递交开始截止时间，提前或逾期送达的报价文件概不接受。

2、 请仔细检查询价文件要求提交的相关证书信息。

3、 请仔细检查报价文件是否按要求盖公章、签名、签署日期、密封。报价文件需签名之处必须由法定代表人或授权代表亲笔签署。

4、 带★号条款均为实质性响应指标要求，必须全部响应。若有一项带“▲”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应询价文件，按无效报价处理。

5、 《报价文件》一式三份，须单独装订，密封在一个信封内，在信封表面标明“询价报价文件”字样，注明“报价方名称”“项目名称”“项目编号”等信息，密封袋的封口处应加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人签字或印章。报价时单独提交。报价方如未按上述要求单独递交《报价文件》，其报价有可能被拒绝。
1、 说  明

（1） 概述

1.本询价文件仅适用于本次询价采购。
2.参与询价的报价方，对在参与采购过程中获悉的采购方商业、技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
（2） 定义

1.“采购项目”系指本询价文件里描述的所需采购的货物和相关服务；

2.“采购方”系指组织本次询价的 南海实验学校 ；

3.“报价方”系指从采购方按规定获取询价文件，并向采购方递交报价文件的供应商；
4.“成交供应商”系指经过询价评审，确定成交的报价方；
5.“货物”系指成交供应商按询价文件规定，所提供的各种形态和种类的物品，包括设备、产品、备品备件、工具、手册等；

6.“服务”系指成交供应商按询价文件规定，必须承担的运输、安装、调试、技术协助、培训、维修、配件供应等义务。
（3） 合格的报价方
1.能够遵守国家的有关法律、法规和本次询价的有关规定；
2.经采购方资格审查合格，并有供货能力的供应商；
3.能够承担询价报价及合同履约中应承担的全部责任与义务。

4．本次采购项目上限价4万元。如报价方投标报价高于最高限价，则该报价文件将被视无效。

（4） 合格的货物和相关服务

1.报价方对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。 

2.报价方提供的货物必须是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合询价文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准。

（5） 报价委托

如报价方代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。递交报价文件时，需出示报价人身份证件和《法定代表人授权书》。
（6） 付款方式

1. 设备安装调试完毕并经验收合格后10天内，甲方向乙方支付合同金额的100%。（签订合同时甲方需提供的3%质量保证金，质量保证金待验收合格设备正常运行一年后且无合同纠纷后无息支付。）
2.当采购数量与实际使用数量不一致时，报价人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
（7） 报价费用

不论询价结果如何，报价方均应自行承担与询价报价有关的全部费用。
2、 询价文件

（1） 询价文件的内容

询价文件由采购公告、采购项目要求、报价方须知、合同样本、报价文件附件样式等内容构成。

询价文件以中文编写。纸质询价文件与电子介质询价文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质询价文件为准。

（2） 询价文件的澄清

报价方对询价文件如有疑问要求澄清，应当在报价截止时间前以书面形式通知采购方，采购方应当视情以适当方式予以澄清，或以书面形式答复。如有必要，在不标明问题查询来源的情况下，采购方可将答复内容以书面形式通知所有报价方。

（3） 询价文件的修改

1. 报价截止时间前，采购方可对已发出的询价文件进行修改。询价文件修改内容是询价文件的组成部分。

2. 询价文件的修改内容可能影响报价文件编制的，采购方应在报价截止时间前，以书面形式通知所有询价文件的报价方，并对报价方具有约束力。报价方在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购方确认。

3. 为使报价方有足够时间修改报价文件，采购方可酌情推迟询价时间。

3、 报价文件编制

（1） 注意事项

报价方应仔细阅读询价文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制报价文件。如果没有按照询价文件要求提交全部报价文件或者资料，没有对询价文件实质性响应，可能导致报价被否决。
（2） 报价文件的语言及计量单位

1. 报价文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

2. 报价文件中所使用的计量单位，除询价文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

（3） 报价文件组成
1. 报价一览表（附件1）；

2. 报价函；
3. 报价人企业法人“多证合一”的营业执照副本复印件；

4. 投标人具有浙江省网上超市全省一张网协议供货资质网页截图，及主要提供的设备在政采云超市中网页截图；
5. 法人代表身份证复印件；

6. 《法定代表人授权书》原件，报价方代表不是法定代表人时提供；
7. 报价人代表身份证复印件，报价方代表不是法定代表人时提供；
8. 售后服务承诺书；

9. 本项目技术人员情况表，提供相关证书（如有），相关技术人员联系方式；

    以上资料复印件均须盖报价人公章。
报价方必须按上述统一样式及顺序向采购方提供《报价文件》，否则可能被视为无效报价。
（4） 报价文件的格式规定和签署

1. 报价文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸装订成册、标注页码。

2. 报价方应当按照询价文件规定的统一样式填写报价文件，报价文件开始部分应当有目录，以及方便采购小组评审使用的项目索引。

3. 报价方名称应当填写全称，同时加盖公章，公章与全称相符。

4. 报价文件提供正本1份，副本2份；在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。统一密封在同一包封袋中提交。密封袋的封口处应加盖投标人印章和法定代表人或其委托代理人签字或印章。如果正本与副本不符，以正本为准。

5. 报价文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

6. 报价一览表必须按照规定的样式填写，不得自行增减内容。

7. 报价文件必须由法定代表人或授权代表签署。

8. 报价文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

9. 报价文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由报价方自行负责。

（5） 报价文件有效期

1. 报价文件自报价截止时间起90日内保持有效。
2. 在询价过程中，报价方发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购方。

（6） 报价

1. 所有报价均以人民币为货币单位。

2. 所有单价和总价按照报价一览表和合同格式要求填报。报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金；
3. 报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。报价方不接受以上修正的视为无效报价。

4. 报价方对同一种货物只允许有一种报价，采购方不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。
4、 报价文件递交

（1） 报价文件密封及标记

1. 报价方应当在询价文件明确的递交报价文件截止时间前，将报价文件送达采购方指定地点。逾期递交的报价文件，采购方将拒收。
2. 递交报价文件时，需出示报价人身份证件和《法定代表人授权书》。
3. 电报、电话、电传、邮寄等形式的报价文件概不接受。

4. 报价文件未按要求密封、标记的，采购方有权拒收。

（2） 报价文件的修改和撤回

1. 报价方在报价截止时间前，可以对所提交的报价文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当以书面形式通知采购方，并按照询价文件要求签署、盖章，作为报价文件的组成部分。

2. 在报价截止时间之后，采购方将不接受对报价文件内容的实质性修改。

3. 报价方修改报价文件的书面材料，须密封送达报价地点，并在封面上标明“报价修改文件、项目名称、项目编号、包号、报价方名称”字样。

4. 报价方撤回报价应当以书面形式通知采购方。采取电报或传真形式撤回报价的，必须补充法定代表人或授权代表签署、盖章的撤回报价的正式文件。撤回报价的时间以报价方的书面撤回通知送达采购方时间为准。

5. 询价开始后，报价方不得撤回报价。

5、 询价评审
（1） 报价方不足3家的不得开始询价。
（2） 评审
1. 采购小组

采购方根据规定组建采购小组，对报价文件进行评审。

2. 评审原则

(1) 评审工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

(2) 对所有响应询价文件实质性要求的供应商一视同仁；

(3) 根据满足采购需求、质保期、交货安装完成时间、质量和服务等商务要求，以报价最低的原则确定成交供应商。
3. 评审方法

最低价法。按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，抽签确定成交供应商。 
6、 确定成交
（1） 确定成交供应商

1.评审结束后3个工作日内，采购方根据采购小组提出的书面评审结果，确定排名第一的报价方为询价项目成交供应商。

排名第一的预成交供应商因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果等违法情形、不符合成交条件的，采购方可以按照评审排序结果依次确定其他预供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。
2.采购方有权根据采购任务变更等实际情况调整成交数量。

（2） 成交通知

1. 采购方在确定成交供应商后3个工作日内，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

7、 签订合同

（一）成交供应商在采购方发出《成交通知书》之日起3个工作日内，按照采购方规定的时间、地点签订合同。

（二）询价文件、成交供应商的报价文件、补充报价文件、澄清承诺、说明、补正和《成交通知书》等，均为签订合同的依据。

（三）所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。

（四）成交供应商应当按照合同约定履行义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包向他人转让或委托加工。

（五）本次询价不收取合同履约保证金。
8、 产品质量检验验收

（1） 产品生产过程中，合同甲方代表可视情组织质量监督检验，成交供应商应予以积极配合。
（2） 产品验收不合格，合同甲方有权拒收货物和解除采购合同，由此造成的损失，由成交供应商承担。
9、 解释权限

本询价文件由采购方负责解释。

第四部分  合同样本
（具体条款以甲方为主协商确定）

（合同样本以政采云网超合同为准）

第五部分  报价文件附件样式
附件1：报价一览表

附件2：报价函

附件3：法定代表人授权书
附件4：售后服务承诺
附件5：本项目技术人员情况表

附件1

报价一览表

                                                       单位： 元

	序号
	设备名称
	品牌、型号
	数量
	单位
	单价
	合价
	质保期
	安装地点

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	大写：                            小写：       


报价人名称：                （加盖公章）  

法定代表人（或授权代表）：           （签字）

日期：    年   月   日

附件2
报价函
（采购方名称）：
我方参加贵方组织的（项目编号、项目名称）询价采购活动，并对（货物名称）进行报价。
1、 按照询价文件规定递交报价文件正本   份和副本   份。
2、 我方已完全理解询价文件的全部内容，自愿接受并执行询价文件的全部条款。
3、 本报价文件有效期自询价开始之日起90日内有效。
4、 我方在参与询价前已仔细研究了询价文件和所有相关资料，同意询价文件的相关条款。
5、 我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与询价有关的任何其它数据或信息。
6、 我方承诺自愿遵守、执行政府采购管理法规制度及政策规定。
7、 联系方式
联 系 人：        电话：          传真：     

地    址：                        邮政编码：        

开户名称： 

开户银行：                       

银行账号：                        

                 报价人全称：（盖章）
                               法定代表人（或授权代表）：（签字）
                                                年  月  日
附件3
法定代表人授权书
致：（采购方名称）：
我       （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓名）(身份证号码：            )以我方的名义参加                           项目的询价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的报价、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权函一直有效。被授权人在授权函有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    法定代表人签名：          

被授权人联系电话：                法定代表人联系电话：

报价人公章：

                                                                  年    月    日

注：授权委托书必须有法定代表人和报价方代表双方签字，否则将导致报价无效。

附件4
售后服务承诺
（报价方对照商务要求自行编制。包含线路铺设需要隐蔽暗装的承诺）
                   报价方全称：（盖章）
                                 法定代表人（或授权代表）：（签字）
                                                        年   月   日
附件5
实施人员情况表

	序号
	本项目负责情况
	姓名
	项目经历
	从事该

工作年限
	联系方式

	1
	项目负责人
	
	
	
	

	2
	技术人员
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


相关技术人员证书附后（如有）
                 报价人全称：（盖章）
                               法定代表人（或授权代表）：（签字）
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